Здравствуйте, уважаемый покупатель!

Просим Вас перед тем как прикрепить табличку

ознакомиться с инструкцией!

Вы получили из нашего интернет-магазина заказ, а в нем табличка.

Если в заказе не оговаривалось, чтобы были проделаны отверстия, то Ваша табличка без отверстий. ☹

Для того чтобы проделать отверстия в изделие, и не повредив его, краткий инструктаж: ☺

1. Необходимо просверлить в табличке по углам отверстия.

 

1. Сдуйте мелкие частички с таблички, она готова к крепежу.
2. Возьмите любого размера «саморез» и прикрутите табличку к поверхности, где изначально было запланировано разместить.

 

1. При крепеже таблички, не вкручивайте с большим усилием «саморезы», чтобы табличка не лопнула в просверленных отверстиях.
2. Должно получиться так:

 

1. Либо пойти по более простому варианту, приклеить таблички на 2-х сторонний скотч, который необходимо клеить при положительной температуре и на гладкую поверхность, вложенный в комплект заказа.

*Спасибо, что сделали заказ в нашем интернет-магазине На-Лепи.*



Эти и другие таблички можно заказать на нашем сайте [www.na-lepi.ru](http://www.na-lepi.ru)

 